Technische Detailbeschreibung
Kenndaten
Produkttyp: Downlight
Produzent: SML
Familie: Galaxy D
Artikelnummer: EL-G6R-13T-840D
Lichttechnik:
Lichtlenkung: Darklight-Doppelreflektor
Primärreflektor hochglänzend
Sekundärreflektor wahlweise schwarz,
weiß oder silber mattglänzend
Abstrahlwinkel: breit strahlend (70° FWHM)
Symmetrie: rotations-symmetrisch
Lichtaustritt: direkt strahlend
Abdeckung: satinierter Diffuser

Bestückung:
Citizen COB LED
Nettolichtstrom: 1900 lm
Lichtausbeute: 95 lm/W
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: CRI: >80
Standardfarbabweichung (initial McAdam): SDCM-3
Systemleistung: 20 W
Betriebsgerät:
Vorschaltgerät: LED Konstantstrom Driver
Material/Farbe:
Leuchtengehäuse: Aluminium
Einbauring: Aluminium
Montage:
Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
Einbauhöhe: Leuchtenhöhe +15-20mm /Abdeckung der Leuchte nicht zulässig
Deckenausschnitt: ᴓ 150 mm
Klemmbereich: 1..40 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm2
Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz
Abmessung:
Durchmesser: 180 mm
Höhe: 111 mm
Approbation:
Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +35°C
Prüfzeichen: CE
Lebensdauer:
Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L70/B10), (bei UT max.; 70% Lichtstrom)