Technische Detailbeschreibung

Kenndaten:
Produkttyp: Hängeleuchte
Produzent: SML
Familie: Torus
Bestell-Nr.: LL-PLP-TPL-T150

Lichttechnik:
Lichtlenkung: Reflektor aus PMMA
Abstrahlwinkel: breit strahlend
Symmetrie: rotations-symmetrisch
Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
Samsung LED
Nettolichtstrom: 12000 lm
Lichtausbeute: 107 lm/W
Farbtemperatur: 2700K-5000K
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Anschlussleistung: 111 W

Betriebsgerät:
Vorschaltgerät: EVG

Material/Farbe:
Leuchtenrahmen: Aluminium
Leuchtenabdeckung: PMMA

Montage:
Montageart, Montageort: abgehängte Montage an Seil-Abhänger

Elektrischer Anschluss:
Anschluss: Klemme, 3 polig, max. 1,5mm2
Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:
Durchmesser: 1500 mm
Breite des Rings: 100 mm
Höhe: 250 mm

Approbation:
Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:
Lebensdauer = 50.000h (L70/B10), (bei UT max.; 70% Lichtstrom)