Technische Detailbeschreibung
Kenndaten
Produkttyp: Richtstrahler
Produzent: SML
Familie: Gamma Serie
Artikelnummer: EL-Gamma-30T-840-35
Lichttechnik:
Lichtlenkung: facettierter Darklightreflektor aus Reinalluminium
Abstrahlwinkel: eng strahlend (35° FWHM)
Symmetrie: rotations-symmetrisch
Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
Citizen COB LED
Nettolichtstrom: 3000 lm
Lichtausbeute: 75 lm/W
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: CRI: >80
Standardfarbabweichung (initial McAdam): SDCM-3
Systemleistung: 40 W
Betriebsgerät:
Vorschaltgerät: LED Konstantstrom Driver (integriert)
Material/Farbe:
Leuchtengehäuse: Aluminium, Druckguss, lackiert, 359° drehbar, um 90° schwenkbar

Montage:
Montageart, Montageort: 3 Phasen Stromschiene, deckenmontiert oder abgehängt

Elektrischer Anschluss:
Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz
Abmessung:
Durchmesser: 75 mm

Approbation:
Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
Zulässige Umgebungstemperatur +10°C bis +40°C
Prüfzeichen: CE
Lebensdauer:
Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)

Zubehör:
Wabenraster (Artikel Nr. EL-HM-M)