Technische Detailbeschreibung
Kenndaten
Produkttyp: Röhrenleuchte
Familie: Zeus Serie
Artikel-Nr.: SH-P68F5-50-4F      GTIN/EAN: 9010086047173
Artikel-Nr.: SH-P68F5-50-4V      GTIN/EAN: 9010086052740 (durchgangsverdrahtet)
Artikel-Nr.: SH-P68F5-50-4B2    GTIN/EAN: 9010086053105 (Einzelbatterie 2 Stunden)
Artikel-Nr.: SH-P68F5-50-4B3    GTIN/EAN: 9010086053464 (Einzelbatterie 3 Stunden)

Lichttechnik:
Abstrahlwinkel: breit strahlend (120° FWHM)
Lichtaustritt: direkt strahlend
Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:
SMD 2835 LED
Nettolichtstrom: 4.500 lm
Lichtausbeute: 90 lm/W
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Anschlussleistung: 50 W
Betriebsgerät:
Vorschaltgerät: EVG
Material/Farbe:
Leuchtengehäuse: Aluminium
Abdeckung: PMMA transparent
Deckenmontage-Element: Edelstahl(V2A)
Kettenabhänger: Edelstahl(V2A)

Montage:
Montageart, Montageort: Anbau oder Hängeleuchte

Elektrischer Anschluss:
Anschluss: Klemme, 3polig, 
Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:
Länge: 1517 mm
Durchmesser: 100mm

Approbation:
Schutzart: IP68
Schutzklasse: SK I
Schlagfestigkeit: IK09
Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +50°C
Prüfzeichen: CE, RoHS
Lebensdauer:
Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L70/B50), (bei UT = 35°C)
Garantie: 5 Jahre (Einzelbatterie 3 Jahre)